# Установка комплекта грязесъемника для дрели без индексатора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Необходимые инструменты

- тиски;

- Рожковый гаечный ключ

- шестигранный ключ;

- Монтажный инструмент

- Пила

Необходимые условия

Перед установкой скребка в сборе убедитесь в том, что следующие компоненты сняты:

- передняя часть;

- сверло;

- шпиндель;

- защитный кожух шпинделя.

1. Затяните дрель в тисках.

2. Снимите адаптер.

3. Отверните стопорные гайки на шпинделе.

4. Установите кольцо скребка на шпинделе и затяните его с помощью 4 винтов.

   Убедитесь, что скошенная кромка кольца скребка обращена к сверлу.

5. Установите на шпиндель шпиндельную стопорную гайку.

6. Установите шпиндель в дрель.

7. Установите сверху шпинделя шпиндельную стопорную гайку.

8. Укоротите трубку до длины передней части.

   Во время сверления кольцо скребка на шпинделе не будет смещаться за пределы трубки.

9. Установите трубку и затяните ее до 20 Нм.

   Во избежание повреждения резьбы, убедитесь, что кольцо скребка перемещается плавно.

   Установите переднюю часть.