# Antes da operação de perfuração

AVISO

Risco de esmagamento

Não opere a ferramenta se o indexador não estiver travado de modo adequado! Uma ferramenta destravada pode fazer com que toda a ferramente gire e provoque danos materiais e ferimentos graves.

- Certifique-se de que o pino de segurança esteja nivelado com a superfície da porca com um nível de tolerância menor que 0,3 mm acima da superfície.

AVISO

Risco de esmagamento

Mantenha uma distância segura da ferramenta durante a operação. Uma carga em movimento pode causar ferimentos corporais graves.

- Nenhuma parte do corpo deve ficar próximo à ferramenta durante a operação.

As condições a seguir são aplicadas antes de operar a furadeira:

- Parte frontal travada na parte de fixação.

- Mangueira de ar conectada à furadeira.

Teste o botão de parada de emergência, como segue:

1. Pressione o botão Start (Partida).

2. Pressione o botão de parada de emergência para que ele trave. O eixo deve parar imediatamente.

3. Puxe o botão para restabelecê-lo. O motor não deve ser ligado.

4. Desconecte a mangueira de ar.

5. Reconecte a mangueira de ar.

Realize as etapas as seguir antes da operação de perfuração:

1. Trave a ferramenta no gabarito.

2. Libere o indexador para ajustar a posição da ferramenta empurrando o botão no indexador.

3. Libere o botão no indexador para travar na posição.

4. Verifique se o pino de segurança no indexador está nivelado com a superfície da porca.

5. Balance a ferramenta de um lado para o outro para confirmar se a ferramenta ficou travada na posição.