# インデクサーのないドリルに対するスクレーパーキットの取り付け

警告

エア供給が接続されていないことを確認してください。

注意

鋭い刃先によるケガを防ぐために手袋を着用してください。経験豊富な保守要員のみ、製品の組み立ておよび分解を行うことができます。

必要なツール

- 万力

- スパナ

- 六角レンチ

- 取り付けツール

- 鋸

前提条件

スクレーパーキットを取り付ける前に、次のコンポーネントが取り外されていることを確認してください。

- フロント部分

- ドリルビット

- スピンドル

- スピンドルガード

1. 万力にドリルを固定します。

2. アダプタを取り外します。

3. スピンドルのストップナットを取り外します。

4. スピンドルにスクレーパリングを取り付け、4 本のネジで締め付けます。

   スクレーパリングの面取りされたエッジがドリルビットの方を向いていることを確認します。

5. スピンドルストップナットをスピンドルに取り付けます。

6. スピンドルをドリルに取り付けます。

7. スピンドルストップナットをスピンドル最上部に取り付けます。

8. フロント部の長さに合わせてチューブをカットします。

   掘削時にスピンドル上のスクレーパリングは、チューブの外側に移動してはなりません。

9. チューブを取り付け、20 Nm まで締め付けます。

   スレッドが破損しないように、スクレーパリングがスムーズに動くことを確認します。

   フロント部を取り付けます。