# 래피드 어드밴스 키트 설치

경고

공기 공급 장치가 연결되지 않았는지 확인하십시오.

주의

장갑을 착용해 날카로운 끝부분에 부상을 당하지 않도록 하십시오. 숙련된 유지보수 담당자만이 제품을 조립하거나 분해할 수 있습니다.

필요한 공구

- 바이스

- 스패너

- Allen 키

- 포크형 공구

- 육각 공구

- Torx 렌치

1. 바이스 안의 드릴을 전면 부품을 위로 향한채 그리고 드릴 핸들을 우측으로 향한채 고무 패드로 고정합니다. 스패너를 사용해 전면 부품과 드릴 비트를 분리합니다.

2. 드릴을 풉니다. 드릴을 돌려 바이스에 드릴을 고정합니다.

3. 스핀들 가드를 제거합니다.

4. 포크형 공구를 사용해 스핀들에서 깊이 링을 제거합니다.

5. 이송 카세트의 위치에 주의하십시오. 스핀들 가까이의 카세트 끝부분에 있는 표시는 실제 이송 속도를 나타냅니다.

6. Allen 키를 사용하여 이송 카세트를 제거합니다.

7. 스핀들이 제거될 때까지 육각 공구를 시계 반대 방향으로 돌려 소켓 외부로 스핀들을 이송합니다.

8. Allen 키를 사용해 에어 로직 커버와 장치를 제거합니다.

   헤드 상단의 O링을 풀지 마십시오.

9. Allen 키를 사용하여 실린더를 풉니다.

10. 드릴을 풉니다. 드릴을 돌려 바이스에 드릴을 고정합니다.

11. Allen 키를 사용하여 헤드의 하단을 제거합니다.

12. 하단 헤드에서 실린더를 제거합니다.

13. 실린더를 새로운 실린더로 교체하고(키트 안에 포함됨) 다시 제자리에 놓습니다. Allen 키를 사용하여 실린더를 고정합니다.

14. 베벨 기어를 헤드에서 똑바로 빼냅니다.

15. 헤드에서 실린더를 아래로 빼냅니다.

16. 실린더를 새로운 실린더로 교체합니다(키트 안에 포함됨). 제자리에 놓으십시오.

17. 베벨 기어를 새로운 기어로 교체하고(키트 안에 포함됨) 다시 제자리에 놓습니다.

18. 하단 헤드를 원래 위치로 놓습니다. 나사로 조입니다.

19. 드릴을 풉니다. 드릴을 돌려 바이스에 드릴을 고정합니다.

20. Allen 키를 사용하여 나사로 실린더를 고정합니다.

21. 에어 로직 장치를 원래 위치로 놓습니다. 커버를 새로운 커버로 교체하고(키트 안에 포함됨) 다시 제자리에 놓습니다.

22. 하단에서부터 소켓에 스핀들을 설치합니다. 육각 공구를 시계 방향으로 여러번 돌려 스핀들을 이송합니다.

23. 스핀들에 깊이 링을 설치하고 올바른 위치로 이동합니다. 포크형 공구로 링을 고정하십시오.

24. 이송 카세트를 원래 위치로 놓고 스핀들 가까이의 카세트 끝부분에 있는 표시가 필요 이송 속도를 나타냄을 확인하십시오.

25. 쉽게 카세트를 설치할 수 없을 경우, 스플라인을 포크형 공구로 돌려 정렬합니다.

26. 와셔와 4개의 나사를 원래 위치에 설치합니다. 나사를 조이십시오. 락과 잠금 나사를 설치합니다. 나사를 조이십시오.

27. 스핀들 가드를 원래 위치로 놓고 고정합니다.

28. 드릴을 풉니다. 드릴을 돌려 바이스에 드릴을 고정합니다. 스핀들에 드릴 비트를 놓습니다. 스패너를 스핀들 소켓과 드릴 비트에 놓아 회전하지 않게 유지하고 연결부를 고정합니다. 전면 부분을 드릴에 놓고 고정합니다.

29. 드릴을 풉니다. 드릴을 돌려 바이스에 드릴을 고정합니다. 니플에 에어 호스를 연결합니다. 응급 정지 버튼 기능 테스트를 수행합니다.

    1. 시동 버튼을 누릅니다.

    2. 비상 정지 버튼를 눌러 제 위치로 고정합니다. 스핀들을 즉시 정지해야 합니다.

    3. 응급 정지 버튼을 당겨 재설정합니다. 모터를 재시작해서는 안됩니다.

    4. 에어 호스를 분리합니다.