# Sostituzione del mandrino

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria non sia collegata.

PRUDENZA

Indossare guanti per evitare lesioni personali a causa dei bordi metallici taglienti. Il montaggio e lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da manutentori esperti.

Utensili richiesti

- Morsa

- Utensile a forcella

- Utensile esagonale

- Chiave Torx

- Chiave a brugola

- Chiavi a tubo

1. Serrare il trapano in una morsa con protezioni di gomma, con l'unità anteriore rivolta verso l'alto e l'impugnatura del trapano verso destra. Rimuovere la parte anteriore e la punta da trapano.

2. Capovolgere il trapano e serrarlo nella morsa. Rimuovere la protezione del mandrino.

3. Rimuovere l'anello di profondità dal mandrino con l'utensile a forcella.

4. Si noti la posizione della cassetta di alimentazione. I contrassegni, sull'estremità della cassetta più in prossimità del mandrino, indicano la velocità di avanzamento effettiva.

5. Rimuovere la cassetta di alimentazione.

6. Fare fuoriuscire il mandrino dalla bussola ruotando un utensile esagonale in senso antiorario. Rimuovere il mandrino.

7. Eseguire le fasi da 4 a 11 nella sezione \"Installazione del trapano\".

8. Capovolgere il trapano e serrarlo nella morsa. Collegare il tubo flessibile dell'aria al raccordo. Eseguire un test funzionale del pulsante di arresto di emergenza:

   1. Premere il pulsante di avvio.

   2. Premere il pulsante di arresto di emergenza in modo da bloccarlo in posizione. Il mandrino deve arrestarsi immediatamente.

   3. Estrarre il pulsante di arresto di emergenza per ripristinarlo. Il motore non deve riavviarsi.

   4. Scollegare il tubo flessibile dell'aria.