# Instalação do kit do raspador para furadeiras com indexador

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

Ferramentas exigidas

- Morsa

- Chave inglesa

- Chave Allen

- Ferramenta de montagem

Pré-requisitos

Antes de instalar o kit do raspador, confirme se os seguintes componentes foram removidos:

- Parte frontal

- Broca

- Fuso

- Proteção do eixo

1. Fixe a furadeira em um torno.

2. Remova o adaptador e o parafuso.

3. Instale a carcaça do indexador no eixo do adaptador.

4. Aplique algumas gotas de trava rosca nas roscas da porca e aperte a porca na carcaça. Aperte a porca.

5. Instale a arruela ondulada na carcaça do indexador. Aplique algumas gotas de trava rosca no eixo e fixe-o na carcaça.

6. Pressione o botão na carcaça para que a porca desça facilmente. Aperte a porca da frente no eixo na carcaça com uma chave de gancho.

   AVISO

   Risco de esmagamento

   Não opere a ferramenta se o indexador não estiver travado de modo adequado! Uma ferramenta destravada pode fazer com que toda a ferramente gire e provoque danos materiais e ferimentos graves.

   - Certifique-se de que o pino de segurança esteja nivelado com a superfície da porca com um nível de tolerância menor que 0,3 mm acima da superfície.

7. Remova as porcas batente no eixo.

8. Instale um anel raspador no eixo e fixe-o com quatro parafusos.

   Confirme se a borda chanfrada do anel raspador está voltada para a broca.

9. Instale a porca batente no eixo.

10. Instale o eixo na furadeira.

11. Instale a porca batente no topo do eixo.

12. Corte o tubo para adequar o comprimento da parte frontal.

    O anel raspador no eixo não deve sair do tubo durante a perfuração.

13. Instale o tubo e aperte-o.

    Verifique se o anel raspador se move suavemente para evitar danos à rosca.

    Instale a parte frontal.