# Testa

Quantità totale di lubrificazione: 28 ml.

Pos | Descrizione
--- | ---
A1 | Applicare uno strato sottile di lubrificante A.
A2 | Assicurarsi che gli O-ring siano lubrificati con lubrificante A.
A3 | Assicurarsi che gli spazi tra i denti siano ben coperti con lubrificante A.
A4 | Riempire la filettatura trapezoidale interna con il lubrificante A.
A5 | Assicurarsi che gli spazi tra i denti siano ben coperti con lubrificante A (5 ml per parte).

Pos | Descrizione
--- | ---
A1 | Applicare uno strato sottile di lubrificante A.
A2 | Assicurarsi che gli O-ring siano ben lubrificati con lubrificante A.
A3 | Assicurarsi che gli spazi tra i denti siano ben coperti con lubrificante A.
A4 | Applicare uno strato sottile di lubrificante A all’interno.
A5 | Applicare almeno 10 ml di lubrificante A.

* Solo per modelli con avanzamento rapido.

Pos | Descrizione
--- | ---
A1 | Assicurarsi che gli spazi tra i denti siano ben coperti con lubrificante A (5 ml per parte).
A2 | Assicurarsi che gli O-ring siano ben lubrificati con lubrificante A.