# Скорость подачи

Скорость подачи дрели должна быть сбалансирована со скоростью шпинделя. Чтобы получить требуемую скорость подачи, выберите соответствующую кассету подачи в таблице ниже. Обычно одна кассета подачи позволяет задавать два значения скорости подачи. Изменение скорости подачи осуществляется путем переворота кассеты на 180 градусов, как показано на рисунке ниже.

|  | Кассета подачи
--- | --- | ---
дюймы на оборот | мм/об | Номер для заказа
0.001 | 0.023 | 4141 0034 91
0.002 | 0.05 | 4141 0034 92
0.003 | 0.075 | 4141 0034 93
0.004 | 0.10 | 4141 0034 94
0.006 | 0.16 | 4141 0034 95
0.008 | 0.21 | 4141 0034 96
0.010 | 0.27 | 4141 0034 95
0.013 | 0.33 | 4141 0034 94
0.014 | 0.36 | 4141 0034 93
0.015 | 0.38 | 4141 0034 92
0.016 | 0.42 | 4141 0034 91