# Cambio de la velocidad de avance

Girando el cassette de alimentación 180 grados podrá cambiar las velocidades de avance del cassette. Si desea una velocidad de avance distinta, seleccione el cassette adecuado de la tabla de velocidades de avance de la sección "Descripción general".

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

Para sustituir un cassette de alimentación siga este procedimiento:

1. Desmonte el cassette antiguo.

2. Coloque el cassette nuevo en su posición. Antes de fijarlo, lea la marca del extremo del cassette más próximo al eje para asegurarse de que la orientación es la correcta.

3. Antes de utilizar el taladro, realice una prueba de funcionamiento del botón de para de emergencia:

   1. Pulse el botón de arranque.

   2. Presione el botón de parada de emergencia hasta que se bloquee en su posición. Se apaga el suministro de aire al motor y el eje se detiene.

   3. Desconecte la manguera de aire.

   4. Tire del botón de parada de emergencia para reiniciarlo.

   5. Vuelva a conectar la manguera de aire.