# Montaż zestawu skrobaka przeznaczonego do wiertarek z elementem indeksującym

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że dopływ sprężonego powietrza nie jest podłączony!

PRZESTROGA

Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych ostrymi krawędziami. Montaż lub demontaż produktu może być wykonywany wyłącznie przez doświadczony personel konserwacyjny.

Wymagane narzędzia

- Imadło

- Klucz maszynowy

- Klucz imbusowy

- Narzędzie montażowe

Warunki wstępne

Przed zamontowaniem zespołu zgarniającego należy zdemontować następujące elementy:

- Część przednia

- wiertło

- wrzeciono

- osłonę wrzeciona

1. Zamocować wiertarkę w imadle.

2. Wykręcić adapter i wkręt.

3. Umieścić obudowę elementu indeksującego we właściwym położeniu na wałku adaptera.

4. Nałożyć kilka kropli środka do zabezpieczania gwintów na gwint nakrętki i zamocować nakrętkę na obudowie elementu indeksującego. Dokręcić nakrętkę.

5. Umieścić podkładkę falistą we właściwym położeniu na obudowie elementu indeksującego. Nałożyć kilka kropli środka do zabezpieczania gwintów na wałek i zamocować go do obudowy elementu indeksującego.

6. Nacisnąć przycisk na obudowie elementu indeksującego, aby nakrętka dała się łatwo przesunąć do samego dołu. Za pomocą klucza hakowego dokręcić umieszczoną na wałku przednią nakrętkę na obudowie elementu indeksującego.

   OSTRZEŻENIE

   Niebezpieczeństwo zgniecenia

   Nie wolno używać narzędzia, jeśli element indeksujący nie jest prawidłowo zablokowany! Niezablokowanie narzędzia może spowodować obrót całego narzędzia i stać się przyczyną poważnych szkód materialnych i obrażeń ciała.

   - Należy sprawdzić, czy kołek blokujący jest w płaszczyźnie nakrętki z tolerancją wystawania mniejszą niż 0,3 mm.

7. Odkręcić nakrętki ograniczające znajdujące się na wrzecionie.

8. Zamontować na wrzecionie pierścień zgarniający i zamocować go czterema wkrętami.

   Upewnić się, że ścięta krawędź pierścienia zgarniającego jest skierowana w stronę wiertła.

9. Zamontować na wrzecionie nakrętkę ograniczającą.

10. Zamontować wrzeciono w wiertarce.

11. Zamontować nakrętkę ograniczającą na górnej części wrzeciona.

12. Obciąć rurkę, tak aby dopasować ją do długości przedniej części.

    Umieszczony na wrzecionie pierścień zgarniający nie może wysuwać się poza rurkę podczas wiercenia.

13. Zamontować rurkę i dokręcić ją.

    Sprawdzić, czy pierścień zgarniający przesuwa się bez zacięć, aby zapobiec uszkodzeniu gwintu.

    Zamontować przednią część.