# Położenie początkowe i głębokość wiercenia

Przy użyciu pierścieni ograniczających można określić następujące parametry:

- Położenie początkowe wiertła

- Głębokość wiercenia

Poz. | Część | Funkcja
--- | --- | ---
1 | Pierścień położenia początkowego | Określa początkowe położenie podczas wiercenia. Umożliwia to szybkie ustawienie wiertła we wstępnie ustalonej, bezpiecznej odległości od powierzchni. Położenie początkowe można regulować.
2 | Pierścień głębokościowy | Określa głębokość wiercenia.
3 | Zawór głębokości | Reguluje głębokość wiercenia. Gdy pierścień głębokościowy zbliży się do zaworu, powoduje jego uaktywnienie, w wyniku czego wrzeciono cofa się do położenia początkowego. Po wycofaniu wrzeciona następuje automatyczne wyłączenie silnika.
4 | Zawór położenia początkowego | Reguluje początkowe położenie podczas wiercenia. Gdy pierścień położenia początkowego zbliży się do zaworu, powoduje jego uaktywnienie, w wyniku czego następuje wyłączenie silnika.

Można obliczyć odległość między pierścieniem głębokościowym a głowicą wiertarki (wymiar L na rysunku poniżej) dla wymaganej głębokości wiercenia D, wykorzystując do tego celu następujący wzór:

L (mm) = D (mm) – 31,0 mm

L (cale) = D (cale) – 1,2 cala