# Caixa redutora

Quantidade total de lubrificante: 27 ml

Durante a lubrificação, gire a engrenagem pelo menos em duas voltas.

Verifique se a engrenagem funciona normalmente, sem golpes.

Pos | Descrição
--- | ---
A1 | Verifique se as superfícies externas e deslizantes das vedações radiais foram lubrificadas com lubrificante A antes da montagem.
A2 | Verifique se os rolamentos de agulhas estão totalmente cheios com lubrificante A.
A3 | Verifique se os anéis O-ring estão com lubrificante A.