# Przekładnia zakresowa

Całkowita ilość środka smarnego: 27 ml.

W trakcie smarowania należy obrócić koło zębate o co najmniej dwa obroty.

Sprawdzić, czy koło zębate obraca się normalnie i bez zacięć.

Poz. | Opis
--- | ---
A1 | Zewnętrzne i ślizgowe powierzchnie pierścieni uszczelniających należy posmarować środkiem smarnym A.
A2 | Łożyska igiełkowe należy całkowicie wypełnić środkiem smarnym A.
A3 | Pierścienie O-ring należy dobrze posmarować środkiem smarnym A.