# Huvud

Total mängd smörjmedel: 28 ml.

Pos | Beskrivning
--- | ---
A1 | Applicera ett tunt lager smörjmedel A.
A2 | Se till att O-ringarna smörjs med smörjmedel A.
A3 | Se till att alla kuggmellanrum är väl fyllda med smörjmedel A.
A4 | Fyll inre trapetsgängan med smörjmedel A.
A5 | Se till att alla kuggmellanrum är väl fyllda med smörjmedel A (5 ml per del).

Pos | Beskrivning
--- | ---
A1 | Applicera ett tunt lager smörjmedel A.
A2 | Se till att O-ringarna är väl smorda med smörjmedel A.
A3 | Se till att alla kuggmellanrum är väl fyllda med smörjmedel A.
A4 | Applicera ett tunt lager smörjmedel A på insidan.
A5 | Applicera minimum 10 ml av smörjmedel A.

* Endast för modeller med rapid advance.

Pos | Beskrivning
--- | ---
A1 | Se till att alla kuggmellanrum är väl fyllda med smörjmedel A (5 ml per del).
A2 | Se till att O-ringarna är väl smorda med smörjmedel A.