# Ventil motoru

| Vrták/materiál | Vrták/materiál | Vrták/materiál
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Cykly | (Použijte soupravu, objednací č.) | (Použijte soupravu, objednací č.) | (Použijte soupravu, objednací č.)
Každý den | Zkouška funkce* | Zkouška funkce* | Zkouška funkce*
Po každém 1000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 3000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 6000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 12000 vyvrtaných otvorů |  |  |
Po každých 24000 vyvrtaných otvorů | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 | 4141 0102 91
Po každých 48000 vyvrtaných otvorů |  |  |

* Nouzové zastavení.