# Velocità

La combinazione di gamma e ingranaggi spaccati determina la velocità del mandrino di foratura. Effettuare una selezione tra le combinazioni disponibili di gamma e ingranaggi spaccati nella tabella sottostante per ottenere il numero di giri al minuto desiderato.

| Cambio di tipo range |
--- | --- | ---
Giri/min. | N$ di ordinazione | Rapporto ingranaggio spaccato
38 | 4141 0043 95 | Basso
50 | 4141 0043 95 | 1:1
67 | 4141 0043 95 | Alto
100 | 4141 0043 92 | Basso
140 | 4141 0043 92 | 1:1
180 | 4141 0043 92 | Alto
200 | 4141 0043 90 | Basso
270 | 4141 0043 90 | 1:1
360 | 4141 0043 90 | Alto
400 | 4141 0043 94 | Basso
530 | 4141 0043 94 | 1:1
700 | 4141 0043 94 | Alto
670 | 4141 0043 93 | Basso
900 | 4141 0043 93 | 1:1
1200 | 4141 0043 93 | Alto
1330 | 4141 0043 91 | Basso
1770 | 4141 0043 91 | 1:1
2360 | 4141 0043 91 | Alto

È possibile impostare un rapporto dell’ingranaggio spaccato su alto, 1:1 o basso a seconda della posizione dell'albero (1) in relazione all’incavo (2); vedere la figura seguente. Le marcature sull’alloggiamento dell’ingranaggio spaccato indicano i rapporti corrispondente alle posizioni dell’albero.

Assicurarsi che l'albero si trovi nella giusta posizione con l'utensile a forcella (4141 1114 00). Vedere la figura di seguito.