# Instalación del indizador

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

Herramientas necesarias

- Mordaza

- Llave fija

- Llave Allen

- Llave de pasadores

- Llave de gancho

Requisitos previos

Antes de instalar el indizador, asegúrese de que se han extraído los componentes siguientes:

- Pieza delantera

- Broca

- Eje

- Protector del eje

1. Apriete el taladro en una mordaza con almohadillas de goma, con la unidad lógica de aire hacia abajo y la empuñadura del taladro a la derecha.

2. Desmonte el adaptador que sujeta la parte delantera utilizando una llave fija. Extraiga el tornillo del lado derecho el orificio del adaptador con una llave allen.

3. Coloque el orificio grande de la carcasa de índice en su posición sobre el orificio del adaptador, con el pulsador frente a usted. Si la carcasa del índice está colocada correctamente, la toma de la derecha del orificio del tornillo se adaptará a la carcasa del índice.

4. Coloque la tuerca en la carcasa de índice con las roscas hacia abajo. Apriete la tuerca con una llave de pasadores.

5. Coloque la arandela ondulada y el eje, con la chaveta hacia abajo, en la carcasa de índice.

6. Presione el botón de la carcasa de índice para que la tuerca baje fácilmente hacia el botón. Apriete la tuerca delantera del eje en la carcasa de índice con una llave de gancho.

   ADVERTENCIA

   Riesgo de aplastamiento

   No utilice la herramienta si el indizador no está correctamente bloqueado. La falta de bloqueo de una herramienta puede provocar su giro y causar daños a la propiedad y lesiones corporales.

   - Asegúrese de que el pasador de bloqueo esté alineado con la superficie de la tuerca con un nivel de tolerancia inferior a 0,3 mm por encima de la superficie.

Instale los componentes de la lista anterior después de terminar la instalación.