# 速度の変更

1. モータバルブ、ベーンモータ、範囲ギアを取り外します。

2. 該当する場合、以下のとおり、割歯車比を変更します。

   1. スプリットギヤを取り外します。

   2. スプリットギアのシャフト（1）をシフトして、必要な比を設定します。以下の図を参照してください。カチッという音が聞こえたら、シャフトが正しくシフトしました。二股ツールを使ってシャフトを正しい位置に固定します。

   3. ボルトにスプリットギア穴を合わせ、シャフトヘッドがドリルヘッドに向かい合うようにします

   4. 所定位置までスプリットギアを慎重にスライドさせます。シャフト（1）が所定位置に収まるまで、スプラインシャフト（2）を回します。

   5. 二股ツール（4080 1114 00）で所定位置にピニオン（3）を保持して、スプラインシャフト（2）を回し、シャフト（1）がピニオンに収まるまでスプリットギアをゆっくりと前に押します。

   6. 所定場所でカチッという音がするまでスプリットギアをゆっくりと前に押します。

3. 該当する場合、新しい範囲ギアを取り付けてください。その他の場合、元の位置に古いものを復元します。遊星歯車を回して、スプラインを整列させます。

4. 元の位置にベーンモータとバルブを復元します。二股ツール（4080 1114 00）で反時計回りにローターを回し、スプラインを整列させます。

5. ドリルを操作する前に非常停止ボタンの機能テストを行います。

   1. スタートボタンを押します。

   2. 非常停止を押すと所定位置にロックされるようにしてください。スピンドルは、直ちに停止する必要があります。

   3. 非常停止ボタンを引くとリセットされます。モーターが再起動してはなりません。

   4. エアホースを外します。

   5. エアホースを再度つなぎます。