# Изменение скорости

1. Снимите клапан двигателя, лопастной двигатель и редуктор диапазонов.

2. Если применимо, измените передачу делителя следующим образом.

   1. Снимите делитель.

   2. Сместите вал (1) делителя, чтобы установить требуемую передачу. См. рис. ниже. Достижение валом требуемого положения подтверждается щелчком. Убедитесь, что вал находится в надлежащем положении, с помощью вилкообразного инструмента (4141 1114 00), см. раздел "Скорость".

   3. Выровняйте отверстия делителя с болтами, убедившись, что головка вала обращена к головке дрели.

   4. Аккуратно задвиньте делитель на место. Поворачивайте шлицевой вал (2), пока вал (1) не встанет на место.

   5. Удерживая на месте шестерню (3) вилкообразным инструментом (4080 1114 00), поворачивайте шлицевой вал (2), осторожно нажимая на делитель вперед, пока вал (1) не окажется на шестерне.

   6. Осторожно нажмите на делитель вперед до его фиксации со щелчком.

3. Если применимо, установите новый редуктор диапазонов. В противном случае верните на место старый в его первоначальное положение. Поворачивайте планетарный редуктор, чтобы совместить шлицы.

4. Установите на место лопастной двигатель и клапан двигателя в их первоначальное положение. Вилкообразным инструментом (4080 1114 00) поворачивайте ротор против часовой стрелки, чтобы совместить шлицы.

5. Перед работой с дрелью выполните проверку работоспособности кнопки аварийного останова.

   1. Нажмите кнопку запуска.

   2. Нажмите кнопку аварийного останова, чтобы она зафиксировалась в нажатом положении. Шпиндель должен немедленно остановиться.

   3. Отожмите кнопку аварийного останова, чтобы вернуть ее в исходное положение. Двигатель не должен снова запуститься.

   4. Отсоедините шланг подачи воздуха.

   5. Подсоедините на место шланг подачи воздуха.