# Instalace indexovacího zařízení

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Klíč

- Inbusový klíč

- Čípkový klíč

- Hákový klíč

Nutné předpoklady

Před instalací indexovacího zařízení zkontrolujte, zda byly demontovány následující součásti:

- Přední díl

- Vrták

- Vřeteno

- Kryt vřetena

1. Upněte vrtačku do svěráku s pryžovými podložkami, s jednotkou vzduchové logiky směřující dolů a s rukojetí vrtačky směřující doprava.

2. Pomocí klíče sejměte adaptér, který upevňuje přední díl. Vyšroubujte imbusovým klíčem šroub na pravé straně otvoru adaptéru.

3. Nasaďte velký otvor na pouzdře indexovacího zařízení do polohy na otvorem adaptéru, s tlačítkem proti sobě. Pokud je pouzdro indexovacího zařízení ve správné poloze, zapadne nyní kolík napravo od otvoru šroubu do pouzdra indexovacího zařízení.

4. Vložte matici na pouzdro indexovacího zařízení, se závity směřujícími dolů. Utáhněte matici krytu pomocí klíče s čípky.

5. Vložte vlnitou podložku a hřídel, s drážkami směřujícími dolů, do pouzdra indexovacího zařízení.

6. Zatlačte na tlačítko na pouzdře indexovacího zařízení tak, aby se matice snadněji posunula dolů do spodní polohy. Utáhněte přední matici na hřídeli do pouzdra indexovacího zařízení pomocí hákového kříže.

   VÝSTRAHA

   Nebezpečí rozdrcení

   Pokud není indexovací zařízení správně zajištěno, nástroj nepoužívejte! Nezajištění nástroje může způsobit otáčení celého nástroje a mít za následek závažnou škodu na majetku nebo úraz.

   - Ujistěte se, že čep blokovacího mechanismu je v rovině s matkou, přičemž úroveň tolerance je menší než 0,3 mm nad povrchem.

Po dokončení instalace nainstalujte součásti uvedené v seznamu výše.