# 安装分度器

警告

确保气源未连接。

小心

边缘锋利！请穿戴手套以避免受伤。只允许有经验的维护人员装配或拆卸本产品。

所需工具

- 老虎钳

- 扳手

- 内六角扳手

- 插销扳手

- 勾型扳手

前提条件

在安装分度器前，确保已拆下以下组件：

- 前端

- 钻头

- 转轴

- 转轴护罩

1. 将钻机以气动逻辑控制单元朝下、电钻手柄朝右的方式，固定在带橡胶垫的虎钳上。

2. 使用扳手，拆下用于紧固前端的适配器。使用内六角扳手，拆下适配器右侧的螺钉。

3. 在正对按钮的方向，使标度壳上的大孔对准下方适配器孔。如果标度壳放置位置错误，则应安装在螺孔右侧的插头会安装到标度壳中。

4. 将螺纹朝下的螺母，放入标度壳中。用插销扳手拧紧螺母。

5. 在转轴朝下的情况下，将波形垫圈和轴置于标度壳中。

6. 按压标度壳上的按钮，以便螺母轻松移至底部。用勾型扳手将螺母拧到标度壳上的轴上。

   警告

   挤压风险

   如果未正确锁定分度器，请不要操作工具！未锁定工具可能使整个工具跟着转动，从而造成严重的财产损失和身体伤害。

   - 确保锁紧销与螺母表面齐平，公差水平小于表面上方 0.3mm。

安装完成后，安装上述列表中的组件。