# Alterar o adaptador de entrada de ar

Todas as ferramentas PFD1500 serão fornecidas com adaptador de entrada de ar NPT como padrão. Um adaptador de entrada de ar BSP adicional será incluído na caixa juntamente com a ferramenta na entrega.

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

Ferramentas exigidas

- Morsa

- Chave inglesa

1. Remova o adaptador.

   Verifique se o filtro ainda está no lugar.

2. Substitua o adaptador pelo novo (incluído na caixa). Mova o O-ring do adaptador antigo para o novo.

3. Recoloque o adaptador na posição original. Aperte o adaptador.

   Certifique-se de que o filtro esteja em posição.