# 이송 속도 변경

이송 카세트를 180도 회전하여 카세트 이송 속도를 변경할 수 있습니다. 다른 이송 속도를 원할 경우, "개요" 섹션의 이송 속도 표에서 적절한 카세트를 선택하십시오.

경고

공기 공급 장치가 연결되지 않았는지 확인하십시오.

주의

장갑을 착용해 날카로운 끝부분에 부상을 당하지 않도록 하십시오. 숙련된 유지보수 담당자만이 제품을 조립하거나 분해할 수 있습니다.

이송 카세트를 변경하려면 다음을 수행하십시오.

1. 기존 카세트를 제거합니다.

2. 새 카세트를 놓습니다. 카세트를 고정하기 전, 스핀들 가까이의 카세트 끝부분에 있는 표시를 보고 카세트 방향이 올바른지 확인하십시오.

3. 드릴을 작동하기 전 응급 정지 버튼 기능 테스트를 수행합니다.

   1. 시동 버튼을 누릅니다.

   2. 비상 정지 버튼를 눌러 제 위치로 고정합니다. 모터에 대한 공기 공급을 끄고 스핀들을 중지합니다.

   3. 에어 호스를 분리합니다.

   4. 응급 정지 버튼을 당겨 재설정합니다.

   5. 에어 호스를 재연결합니다.