# Cambio del adaptador de la entrada de aire

Todas las herramientas PFD1500 se entregarán con el adaptador de la entrada de aire NPT de serie. Los adaptadores de la entrada de aire BSP adicionales irán incluidos en la caja junto con la herramienta.

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

Herramientas necesarias

- Mordaza

- Llave fija

1. Extraiga el adaptador.

   Asegúrese de que el filtro siga en su sitio.

2. Sustituya el adaptador por el nuevo (incluido en la caja). Pase la junta tórica del adaptador anterior al nuevo.

3. Vuelva a colocar el adaptador en su posición original. Apriételo.

   Asegúrese de que el filtro esté bien colocado.