# Betrieb der Bohrmaschine

WARNUNG

Quetschgefahr

Halten Sie während des Betriebs einen Sicherheitsabstand zum Werkzeug. Ein rotierendes Werkzeug kann zu schweren Verletzungen führen.

- Achten Sie darauf, dass sich während des Betriebs keine Körperteile in der Nähe des Werkzeugs befinden.

Der Bohrer kann wie folgt betätigt werden:

Um das Bohrstück schnell in die Arbeitsfläche einzutreiben... | die Schnellvorlauftaste drücken (optional). Darauf achten, dass das Bohrstück in einem sicheren Abstand von der Arbeitsfläche anhält.
Zum Bohren... | die Starttaste drücken.
Um das Bohren zu beenden und die Spindel in die Startposition zurückzusetzen... | die Einfahrtaste drücken.
Zum Ausschalten des Motors im Notfall... | die Notaustaste drücken.
Zum Zurücksetzen der Notaustaste und zur Wiederherstellung des normalen Betriebs... | die Notaustaste ziehen. Den Luftschlauch trennen und dann wieder anschließen, um die Logikeinheit der Druckluft zurückzusetzen.