# 문제해결 개요

밸브 및 클러치 오작동과 관련된 문제일 수 있습니다. 아래 그림을 참조하십시오.

Pos | 모듈
--- | ---
1 | 스타팅 포지션 밸브
2 | 과부하 보호 밸브
3 | 깊이 밸브
4 | 과부하 클러치

아래 표는 가장 일반적인 문제, 가능한 이유 및 문제해결 조치에 대해 설명합니다.

문제 | 가능한 이유 | 조치
--- | --- | ---
시작 버튼을 놓으면 모터가 멈춘다. 래피드 어드밴스* 버튼이 제대로 작동하고 있습니다. | 스타팅 포지션 밸브에서 누출이 있습니다. | 1. 스타팅 포지션 밸브를 분리하십시오. 2. “누출 테스트” 섹션을 참조해서 밸브의 누출을 검사하십시오. 3. 검사 결과가 만족스럽지 못한 경우, 밸브를 교체하십시오. 그렇지 않으면, Atlas Copco 서비스 센터에 문의하십시오.
드릴 주기가 끝나기 전에 스핀들이 들어간다. 래피드 어드밴스* 버튼이 제대로 작동하고 있습니다. | 깊이 밸브에서 누출이 됩니다. | 1. 드릴 깊이 밸브를 분리하십시오. 2. “누출 테스트” 섹션을 참조해서 밸브의 누출을 검사하십시오. 3. 검사 결과가 만족스럽지 못한 경우, 밸브를 교체하고 절차를 완료하십시오. 검사에서 문제가 없는 경우 절차를 계속하십시오.
| 과부하 보호 밸브에서 누출이 됩니다. | 4. 과부하 보호 밸브를 분리하십시오. 5. “누출 테스트” 섹션을 참조해서 밸브의 누출을 검사하십시오. 6. 검사 결과가 만족스럽지 못한 경우, 밸브를 교체하고 절차를 완료하십시오. 검사에서 문제가 없는 경우 절차를 계속하십시오.
| 과부하 보호 기능이 과도한 공급력으로 인해 작동됩니다. | 7. 부하가 없는 상태에서 드릴을 테스트하십시오. 8. 부하가 없을 때 드릴이 정확하게 기능하는 경우, 공급률을 줄이거나 드릴 비트를 변경해서 부하를 최적화하십시오. 그런 다음 절차를 완료합니다. 부하가 없는 테스트에서 개선이 보이지 않는 경우 절차를 계속하십시오.
| 과부하 클러치가 열림 위치에 걸려 있습니다. | 9. 공급 카세트를 제거합니다. 10. 과부하 클러치를 분리하십시오. 클러치에서 큰 딸깍소리가 날 경우, 풀린 것입니다. 원래 위치에 클러치를 설치하고 드릴을 테스트하십시오. 드릴 성능이 개선되었으면, 절차를 완료하십시오. 11. “과부하 클러치 테스트” 섹션에 따라 클러치를 테스트하십시오. 12. 테스트 결과가 만족스럽지 못한 경우, 클러치를 교체하고 절차를 완료하십시오. 검사에서 문제가 없는 경우 절차를 계속하십시오. 13. 원래 위치에 클러치를 설치합니다. 14. 원래 위치에 공급 카세트를 설치합니다. 절차를 완료합니다.

* 선택적 기능.