# Posição inicial e profundidade de perfuração

Os anéis de encosto permitem definir os seguintes parâmetros:

- Posição inicial da broca

- Profundidade de perfuração

Pos | Peça | Função
--- | --- | ---
1 | Anel da posição inicial | Define a posição inicial da perfuração. Permite o posicionamento rápido da broca na distância segura predefinida até a superfície. É possível ajustar a posição inicial.
2 | Anel de profundidade | Define a profundidade da perfuração.
3 | Válvula de profundidade | Controla a profundidade da perfuração. Assim que o anel de profundidade alcança a válvula, ele ativa a válvula e o eixo se retrai na posição inicial. Após a retração, o motor é automaticamente desligado.
4 | Válvula de posição inicial | Controla a posição inicial da perfuração. Assim que o anel de posição inicial alcança a válvula, ele ativa a válvula que desliga o motor.

É possível calcular a distância entre o anel de profundidade e o cabeçote (dimensão L na figura abaixo) para a profundidade de perfuração desejada D de acordo com a seguinte fórmula:

L (mm) =D (mm) – 31,0 mm

L (pol.) = D (pol.) – 1,2 pol.