# Position de départ et profondeur de perçage

À l'aide des bagues d'arrêt, il est possible de définir les paramètres suivants :

- Position de départ du foret

- Profondeur de perçage

Repère | Pièce | Fonction
--- | --- | ---
1 | Bague de position de départ | Définit la position de départ du perçage. Ceci permet de positionner rapidement le foret à une distance de sécurité prédéfinie par rapport à la surface. La position de départ est réglable.
2 | Bague de profondeur | Définit la profondeur de perçage.
3 | Valve de profondeur | Contrôle la profondeur de perçage. Dès que la bague de profondeur atteint la valve, elle active cette dernière et la broche se rétracte en position de départ. Le moteur se coupe automatiquement lors de la broche est rétractée.
4 | Valve de position de départ | Contrôle la position de départ du perçage. Dès que la bague de position de départ atteint la valve, elle active la valve qui coupe le moteur.

Il est possible de calculer la distance entre la bague de profondeur et la tête de perçage (dimension L sur la figure ci-dessous) pour la profondeur de perçage désirée D d'après la formule suivante :

L (mm) = D (mm) – 31,0 mm

L (in) = D (in) – 1,2 in