# Solução de problemas

Os problemas podem estar relacionados à falha de válvulas e embreagens. Veja a figura abaixo.

Pos | Módulo
--- | ---
1 | Válvula de posição inicial
2 | Válvula de proteção contra sobrecarga
3 | Válvula de profundidade
4 | Embreagem de sobrecarga

A tabela abaixo descreve os problemas mais comuns, possíveis motivos e ações para solucioná-los.

Problemas | Possíveis motivos | Ações
--- | --- | ---
O motor para depois de liberar o botão Start (partida). O botão Avanço rápido* funciona corretamente. | Vazamento na válvula de posição inicial. | 1. Remova a válvula de posição inicial. 2. Faça um teste de vazamento na válvula. Consulte a seção “Teste de vazamento”. 3. Se os resultados do teste forem insatisfatórios, substitua a válvula. Caso contrário, entre em contato com o Centro de Serviços da Atlas Copco.
O eixo se retrai antes de concluído o ciclo de perfuração. O botão Avanço rápido* funciona corretamente. | Vazamento na válvula de profundidade. | 1. Remova a válvula de profundidade. 2. Faça um teste de vazamento na válvula. Consulte a seção “Teste de vazamento”. 3. Se os resultados do teste forem insatisfatórios, substitua a válvula e conclua o procedimento. Se o teste não demonstrar falhas, dê continuidade ao procedimento.
| Vazamento na válvula de proteção contra sobrecarga | 4. Remova a válvula de proteção contra sobrecarga. 5. Faça um teste de vazamento na válvula. Consulte a seção “Teste de vazamento”. 6. Se os resultados do teste forem insatisfatórios, substitua a válvula e conclua o procedimento. Se o teste não demonstrar falhas, dê continuidade ao procedimento.
| A proteção contra sobrecarga é ativada pelo excesso de força de alimentação. | 7. Teste a furadeira sem carga. 8. Se ela funcionar corretamente sem carga, otimize a carga, reduzindo a velocidade de avanço ou mudando a broca. Em seguida, conclua o procedimento. Se o teste sem carga não demonstrar melhoria, dê continuidade ao procedimento.
| A embreagem de sobrecarga está enroscada na posição Open (aberta). | 9. Remova o cartucho de alimentação. 10. Remova a embreagem de sobrecarga. Se a embreagem der um estalo alto é porque ela se soltou. Instale a embreagem na posição original e teste a furadeira. Se o desempenho da furadeira melhorou, conclua o procedimento. 11. Faça um teste da embreagem de acordo com a seção “Teste da embreagem de sobrecarga”. 12. Se os resultados do teste forem insatisfatórios, substitua a embreagem e conclua o procedimento. Se o teste não demonstrar falhas, dê continuidade ao procedimento. 13. Instale a embreagem na posição original. 14. Instale o cartucho de alimentação na posição original. Conclua o procedimento.

* Outro recurso.