# Změna rychlosti

1. Vyjměte ventil motoru, lopatkový motor a převod rozsahu otáček.

2. V případě potřeby změňte poměr rozdělovacího převodu následujícím způsobem:

   1. Vyjměte rozdělovací převod.

   2. Posuňte hřídel (1) rozdělovacího převodu na nastavení požadovaného poměru. Viz obrázek níže. Klepnutí indikuje, že hřídel se posunula do požadované polohy. Pomocí vidlicového nástroje (4141 1114 00) zajistěte hřídel ve správné poloze, viz část „Rychlost“.

   3. Vyrovnejte otvory rozdělovacího převodu nad šrouby a zajistěte, aby hlavice hřídele byla vyrovnána s vrtací hlavicí.

   4. Pečlivě posuňte rozdělovací převod na místo. Otáčejte drážkovanou hřídelí (2), dokud hřídel (1) nezapadne na místo.

   5. Přidržujte pastorek (3) na místě pomocí vidlicového nástroje (4080 1114 00), otáčejte drážkovanou hřídelí (2) a zlehka zatlačujte rozdělovací převod směrem dopředu, dokud hřídel (1) nedosedne na pastorek.

   6. Zlehka zatlačujte rozdělovací převod směrem dopředu, dokud nezacvakne na místo.

3. V případě potřeby nainstalujte nový převod rozsahu. V opačném případě vraťte ten původní do jeho původní polohy. Otočte planetový převod tak, aby se vyrovnal s drážkami.

4. Vraťte lopatkový motor a ventil motoru do jejich původních poloh. Pomocí vidlicového nástroje (4080 1114 00) otáčejte rotorem proti směru hodinových ručiček, aby se vyrovnal s drážkami.

5. Před použitím vrtačky proveďte zkoušku funkčnosti tlačítka nouzového zastavení:

   1. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

   2. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení tak, aby bylo zajištěno na místě. Vřeteno se musí okamžitě zastavit.

   3. Vytažením tlačítka nouzového zastavení jej resetujte. Motor se nesmí restartovat.

   4. Odpojte vzduchovou hadici.

   5. Znovu připojte vzduchovou hadici.