# Czynności przygotowawcze dotyczące wrzecion 4141 0253 XX

Używając tego wrzeciona, można określić swój własny rozmiar gwintu.

Przed wykonaniem czynności przygotowawczych dotyczących wrzeciona należy przeczytać poniższe wskazówki:

1. Zdjąć pierścienie z wrzeciona.

2. Umieścić wrzeciono w uchwycie z tuleją zaciskową Ø16 mm.

3. Zacisnąć tuleję uchwytu na gwincie wrzeciona. Gwint nie powinien wystawać na długość większą niż (L1). Patrz rysunek poniżej.

4. Zanotować wymiar głębokości wiercenia (L2) i rozmiar gwintu (L3). Patrz rysunek poniżej.