# Installazione dell'indicizzatore

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria non sia collegata.

PRUDENZA

Indossare guanti per evitare lesioni personali a causa dei bordi metallici taglienti. Il montaggio e lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da manutentori esperti.

Utensili richiesti

- Morsa

- Chiave a tubo

- Chiave a brugola

- Chiave a dente

- Chiave a gancio

Prerequisiti

Prima di installare l'indicizzatore, assicurarsi di aver rimosso i seguenti componenti:

- Parte anteriore

- Punta da trapano

- Mandrino

- Protezione del mandrino

1. Serrare il trapano in una morsa con protezioni di gomma, con l'unità della logica pneumatica rivolta verso il basso e l'impugnatura del trapano verso destra.

2. Rimuovere l'adattatore che fissa la parte anteriore utilizzando una chiave a tubo. Rimuovere la vie sul lato destro del foro dell'adattatore utilizzando una chiave a brugola.

3. Posizionare il foro grande sull'alloggiamento di indessaggio sul foro dell'adattatore, con il pulsante contro l'operatore. Se l'alloggiamento di indessaggio è posizionato correttamente, la spina sulla destra del foro di vite si inserirà nell'alloggiamento di indessaggio.

4. Inserire il dado nell'alloggiamento di indessaggio, con i filetti rivolti verso il basso. Serrare il dado con una chiave a dente.

5. Collocare la rondella ondulata e l'albero, con le scanalature rivolte verso il basso, nell'alloggiamento di indessaggio.

6. Premere il pulsante sull'alloggiamento di indessaggio in modo che il dado si sposti facilmente nella parte inferiore. Serrare il dado anteriore sull'albero sopra l'alloggiamento di indessaggio con una chiave a gancio.

   ATTENZIONE

   Pericolo di schiacciamento

   Non utilizzare l'utensile se l'indicizzatore non è bloccato correttamente. Uno strumento sbloccato può causare la rotazione dell'intero utensile provocando gravi danni e lesioni personali.

   - Verificare che il perno di blocco sia in linea con la superficie del dado con un livello di tolleranza inferiore a 0,3 mm al di sopra della superficie.

Installare i componenti nell'elenco di cui sopra dopo avere finito l'installazione.