# 使用分度器安装钻机刮刀组件

警告

确保气源未连接。

小心

边缘锋利！请穿戴手套以避免受伤。只允许有经验的维护人员装配或拆卸本产品。

所需的工具

- 老虎钳

- 扳手

- 内六角扳手

- 安装工具

前提条件

在安装刮刀组件前，确保已拆下以下组件：

- 前端

- 钻头

- 转轴

- 转轴护罩

1. 用虎钳紧固钻机。

2. 拆下适配器和螺钉。

3. 将分度器外壳装到适配器轴上。

4. 在螺纹上涂抹几滴螺纹胶，接着紧固分度器壳体上的螺母。拧紧螺母。

5. 将阀垫装到分度器壳体上。在轴上涂抹几滴螺纹胶并将其固定到分度器壳体。

6. 按压标度壳上的按钮，以便螺母轻松移至底部。用勾型扳手将螺母拧到标度壳上的轴上。

   警告

   挤压风险

   如果未正确锁定分度器，请不要操作工具！未锁定工具可能使整个工具跟着转动，从而造成严重的财产损失和身体伤害。

   - 确保锁紧销与螺母表面齐平，公差水平小于表面上方 0.3mm。

7. 拆下转轴上的止动螺母。

8. 将刮油环安装在转轴上并用 4 根螺钉将其固定。

   确保刮油环倒角边指向钻头。

9. 将转轴止动螺母安装在转轴上。

10. 将转轴装入钻机。

11. 将转轴止动螺母安装在转轴顶部。

12. 切开套管，配合前部件长度。

    在钻取时转轴的刮油环不得在套管外移动。

13. 安装并紧固套管。

    确保刮油环顺畅运转，以免螺纹损坏。

    安装前部件。