# Überblick Fehlersuche

Probleme können von defekten Ventilen und Kupplungen verursacht werden, siehe unten stehende Abbildung.

Pos. | Modul
--- | ---
1 | Startpositionsventil
2 | Überlastschutzventil
3 | Tiefeventil
4 | Überlastkupplung

In unten stehender Tabelle werden die am häufigsten auftretenden Probleme beschrieben sowie mögliche Ursachen und Behebungsmaßnahmen angegeben.

Probleme | Mögliche Ursachen | Aktionen
--- | --- | ---
Der Motor geht nach Loslassen der Starttaste aus. Die Schnellvorlauftaste* funktioniert korrekt. | Leck im Startpositionsventil. | 1. Das Startpositionsventil ausbauen. 2. Einen Lecktest am Ventil durchführen, siehe Abschnitt „Lecktest”. 3. Sind die Ergebnisse des Tests nicht zufriedenstellend, Ventil austauschen. Oder den Kundendienst von Atlas Copco kontaktieren
Die Spindel zieht sich zurück, bevor der Bohrzyklus beendet ist. Die Schnellvorlauftaste* funktioniert korrekt. | Tiefeventil leckt. | 1. Bohrtiefeventil ausbauen. 2. Einen Lecktest am Ventil durchführen, siehe Abschnitt „Lecktest”. 3. Sind die Ergebnisse des Tests nicht zufriedenstellend, Ventil austauschen und Verfahren abschließen. Wenn der Test keine Fehler ergibt, das Verfahren fortsetzen.
| Überlastschutzventil leckt. | 4. Das Überlastschutzventil ausbauen. 5. Einen Lecktest am Ventil durchführen, siehe Abschnitt „Lecktest”. 6. Sind die Ergebnisse des Tests nicht zufriedenstellend, Ventil austauschen und Verfahren abschließen. Wenn der Test keine Fehler ergibt, das Verfahren fortsetzen.
| Der Überlastschutz wird aufgrund von übermäßiger Vorschubkraft aktiviert. | 7. Den Bohrer ohne Last testen. 8. Wenn der Bohrer ohne Last korrekt funktioniert, die Last durch Verringerung der Vorschubgeschwindigkeit und durch Einsatz eines anderen Bohrstücks optimieren. Dann das Verfahren abschließen. Wenn der Test ohne Last keine Verbesserung zeigt, das Verfahren fortsetzen.
| Die Überlastkupplung steckt in der offenen Stellung fest. | 9. Entfernen Sie die Zufuhrkassette. 10. Überlastkupplung ausbauen. Wenn die Kupplung laut klickt, ist sie gelöst. Die Kupplung in der ursprünglichen Stellung einbauen und den Bohrer testen. Wenn sich die Borleistung verbessert, das Verfahren abschließen. 11. Die Kupplung nach Abschnitt „Test der Überlastkupplung” testen. 12. Sind die Ergebnisse des Tests nicht zufriedenstellend, Kupplung austauschen und Verfahren abschließen. Wenn der Test keine Fehler ergibt, das Verfahren fortsetzen. 13. Die Kupplung in der ursprünglichen Stellung installieren. 14. Die Zufuhrkassette in der ursprünglichen Stellung installieren. Das Verfahren abschließen.

* Optionale Funktion.