# ドリルを操作する前に

警告

圧挫の危険

インデクサが正常にロックされない場合、ツールを作動させないでください！ロックされていないツールを使用すると、ツール全体が回転し、深刻な物的損害や怪我を引き起こすことがあります。

- ロックピンがナット面と確実に同一面上になり、表面から 0.3mm 未満の許容誤差レベルになるようにしてください。

警告

圧挫の危険

操作中はツールから安全な距離を保ってください。回転するツールは、重傷を引き起こす可能性があります。

- 操作中は人体の近くに工具がないことを確認してください。

ドリルを操作する前に、以下の条件が適用されます。

- フロント部分が治具でロックされている。

- エアホースがドリルに接続されている。

次のように非常停止ボタンをテストしてください。

1. スタートボタンを押します。

2. 非常停止ボタンを押すと所定位置にロックされるようにしてください。スピンドルは、直ちに停止する必要があります。

3. 非常停止ボタンを引くとリセットされます。モータが再起動してはなりません。

4. エアホースを外します。

5. エアホースを再度つなぎます。

ドリルを操作する前に以下を実行します。

1. 冶具で用具をロックします。

2. 指示器でボタンを押して用具の所定位置に調整する指示器を解除します。

3. 所定位置でロックするために指示器でボタンを解除します。

4. 指示器でロックピンがナットの表面と同じ高さにあることを確認します。

5. 用具が所定位置でロックされているのを確認するために用具を端から端へ揺さぶります。