# Vorbereitung für die Spindeln 4141, 0253 XX,

Mit Hilfe dieser Spindel können Sie Ihre eigene Gewindegröße festlegen.

Bevor Sie Vorbereitungen für die Spindel durchführen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

1. Entfernen Sie die Ringe von der Spindel.

2. Setzen Sie die Spindel in ein Spannfutter mit Ø16 mm ein.

3. Klemmen Sie das Spannfutter über dem Spindelgewinde fest. Das Gewinde darf nicht weiter als (L1) herausragen. Vgl. die Abbildung unten.

4. Beachten Sie die Dimension der Bohrtiefe (L2) und der Gewindegröße (L3). Vgl. die Abbildung unten.