# Prueba de fugas

1. Si la válvula está conectada a la herramienta, desmóntela. Utilice la herramienta con forma de tenedor (4080 1114 00) y gírela hacia la derecha.

2. Inserte la válvula en el conector (1) de la herramienta de pruebas y apriétela a 0,7 Nm. Vea la ilustración a continuación.

3. Conecte una manguera de aire al conector (2).

4. Pulse dos o tres veces la palanca de la herramienta para suministrar la presión de aire de 6,3 bar (90 psi).

5. Mida la fuga con un medidor de fugas. La fuga de aire durante 10 segundos debe ser inferior a 0,3 l/min.

6. Si el resultado de la prueba no es satisfactorio, sustituya la válvula. Si la prueba no demuestra fallos, continúe el procedimiento.

7. Instale la válvula en la posición original y apriétela con la herramienta con forma de tenedor a 0,7 Nm.