# Varvtal

Kombinationen av intervall och splitväxel bestämmer hastigheten på borrspindeln.  Välj bland de tillgängliga kombinationerna av intervall och splitväxel i tabellen nedan för att få önskat V/MIN.

| Rangeväxel |
--- | --- | ---
V/MIN | Beställningsnummer | Splitväxelörhållande
38 | 4141 0043 95 | Låg
50 | 4141 0043 95 | 1:1
67 | 4141 0043 95 | Hög
100 | 4141 0043 92 | Låg
140 | 4141 0043 92 | 1:1
180 | 4141 0043 92 | Hög
200 | 4141 0043 90 | Låg
270 | 4141 0043 90 | 1:1
360 | 4141 0043 90 | Hög
400 | 4141 0043 94 | Låg
530 | 4141 0043 94 | 1:1
700 | 4141 0043 94 | Hög
670 | 4141 0043 93 | Låg
900 | 4141 0043 93 | 1:1
1200 | 4141 0043 93 | Hög
1330 | 4141 0043 91 | Låg
1770 | 4141 0043 91 | 1:1
2360 | 4141 0043 91 | Hög

Ett splitväxelförhållande kan ställas in på hög, 1: 1 eller låg beroende på läget för axeln (1) i förhållande till stycket (2), se figuren nedan. Markeringar på splitväxelhuset anger förhållanden som motsvarande axellägen.

Säkra axeln i rätt läge med det gaffelformade verktyg (4141 1114 00). Se bilden nedan.