# Монтаж дрели

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Необходимые инструменты

- тиски;

- звездообразный ключ;

- шестигранный ключ;

- вилкообразный инструмент;

- шестигранный инструмент;

- рожковые гаечные ключи.

1. Зажмите дрель в тисках с резиновыми накладками пневматическим логическим блоком вверх, а рукояткой дрели вправо.

2. Зафиксируйте для себя положение кассеты подачи. Маркировка на конце кассеты, расположенном ближе всего к шпинделю, указывает фактическую скорость подачи.

3. Снимите фиксатор кассеты, саму кассету, пять винтов и две шайбы. Для винта фиксатора кассеты используйте звездообразный ключ, а для остальных четырех винтов — шестигранный ключ.

4. Если применимо, установите на шпиндель кольцо начального положения и переместите его в требуемое положение. Затяните кольцо вилкообразным инструментом.

5. Установите шпиндель в головку снизу. Поверните шестигранный инструмент по часовой стрелке на несколько оборотов, чтобы подать шпиндель.

6. Установите на шпиндель кольцо глубины и переместите его в требуемое положение. Затяните кольцо вилкообразным инструментом.

7. Установите кассету подачи в первоначальное положение, убедившись, что маркировка на конце кассеты, расположенном ближе всего к шпинделю, указывает требуемую скорость подачи.

8. Если кассета не устанавливается без усилия, поверните ее шлицы с помощью вилкообразного инструмента, чтобы выровнять их.

9. Установите шайбы и четыре винта в первоначальное положение. Затяните винты. Установите фиксатор и стопорный винт. Затяните винт.

10. Установите на место защитный кожух шпинделя и закрепите его.

11. Переверните дрель вверх ногами и зажмите ее в тисках. Установите в шпиндель сверло. Наложите рожковые гаечные ключи на головку шпинделя и основание сверла, чтобы предотвратить проворачивание, и затяните соединение. Установите на дрель переднюю часть и затяните ее.

12. Переверните дрель и зажмите ее в тисках. Прикрепите ниппель для шланга подачи воздуха к соединителю на дрели. Подсоедините шланг подачи воздуха к ниппелю. Выполните проверку работоспособности кнопки аварийного останова.

    1. Нажмите кнопку запуска.

    2. Нажмите кнопку аварийного останова, чтобы она зафиксировалась в нажатом положении. Шпиндель должен немедленно остановиться.

    3. Отожмите кнопку аварийного останова, чтобы вернуть ее в исходное положение. Двигатель не должен снова запуститься.

    4. Отсоедините шланг подачи воздуха.