# Tête

Quantité totale de lubrifiant : 28 ml.

Repère | Description
--- | ---
A1 | Appliquer une mince couche de lubrifiant A.
A2 | Veiller à graisser les joints toriques avec le lubrifiant A.
A3 | S'assurer que tous les interstices sont bien remplis de lubrifiant A.
A4 | Remplir le filetage trapézoïdal intérieur de lubrifiant A.
A5 | S'assurer que tous les interstices sont bien remplis de lubrifiant A (5 ml par pièce).

Repère | Description
--- | ---
A1 | Appliquer une mince couche de lubrifiant A.
A2 | Veiller à bien graisser les joints toriques avec le lubrifiant A.
A3 | S'assurer que tous les interstices sont bien remplis de lubrifiant A.
A4 | Appliquer une mince couche de lubrifiant A à l'intérieur.
A5 | Appliquer au minimum 10 ml de lubrifiant A.

* Uniquement pour les modèles à avance rapide.

Repère | Description
--- | ---
A1 | S'assurer que tous les interstices sont bien remplis de lubrifiant A (5 ml par pièce).
A2 | Veiller à bien graisser les joints toriques avec le lubrifiant A.