# Resumen de localización de averías

Los problemas pueden estar relacionados con averías en las válvulas y los embragues. Consulte la siguiente figura.

Pos | Módulo
--- | ---
1 | Válvula de posición de inicio
2 | Válvula de protección de sobrecargas
3 | Válvula de profundidad
4 | Embrague de sobrecargas

La siguiente tabla describe los problemas más habituales, los posibles motivos y las acciones para resolverlos.

Problemas | Posibles motivos | Acciones
--- | --- | ---
El motor se detiene después de soltar el botón de arranque. El botón de avance rápido* funciona correctamente. | Fugas en la válvula de posición de inicio. | 1. Desmonte la válvula de posición de inicio 2. Realice una prueba de fugas de la válvula, consulte la sección "Prueba de fugas". 3. Si los resultados de la prueba no son satisfactorios, sustituya la válvula. De lo contrario, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Atlas Copco.
El eje se retrae antes de completar el ciclo de taladrado. El botón de avance rápido* funciona correctamente. | Fuga de la válvula de profundidad | 1. Desmonte la válvula de profundidad de taladrado. 2. Realice una prueba de fugas de la válvula, consulte la sección "Prueba de fugas". 3. Si los resultados de la prueba no son satisfactorios, sustituya la válvula y complete el procedimiento. Si la prueba no demuestra fallos, continúe el procedimiento.
| Fuga de la válvula de protección de sobrecargas. | 4. Desmonte la válvula de protección de sobrecargas. 5. Realice una prueba de fugas de la válvula, consulte la sección "Prueba de fugas". 6. Si los resultados de la prueba no son satisfactorios, sustituya la válvula y complete el procedimiento. Si la prueba no demuestra fallos, continúe el procedimiento.
| La protección contra sobrecargas se activa debido a una fuerza de avance excesiva. | 7. Pruebe el taladro sin carga. 8. Si el taladro funciona correctamente cuando está descargado, optimice la carga reduciendo la velocidad de avance o cambiando la broca. Después complete el procedimiento. Si la prueba sin carga no demuestra mejoras, continúe el procedimiento.
| El embrague de sobrecarga está atascado en la posición de apertura. | 9. Desmonte el cassette de avance. 10. Desmonte el embrague de sobrecarga. Si el embrague hace un clic alto, ha sido liberado. Instale el embrague en la posición original y pruebe el taladro. Si el rendimiento del taladro mejora, complete el procedimiento. 11. Realice una prueba del embrague según lo establecido en la sección "Prueba del embrague de sobrecarga". 12. Si los resultados de la prueba no son satisfactorios, sustituya el embrague y complete el procedimiento. Si la prueba no demuestra fallos, continúe el procedimiento. 13. Instale el embrague en la posición original. 14. Instale el cassette de avance en la posición original. Complete el procedimiento.

* Característica opcional.