# Instalace nástroje ChipLet

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Šroubovák Torx

- Imbusový klíč

- Montážní nástroj

Nutné předpoklady

Před instalací nástroje ChipLet zkontrolujte, zda byly demontovány následující součásti:

- Přední díl

- Vrták

- Vřeteno

- Kryt vřetena

1. Upevněte vrtačku do svěráku.

2. Vyšroubujte šroub a kryt kazety posuvu.

3. Vyšroubujte čtyři šrouby se dvěma těsnicími podložkami a kazetu posuvu.

4. Vyjměte ventil hloubkové polohy.

5. Vyšroubujte dva šrouby a krytku.

6. Vyjměte osovou podložku.

7. Vložte nástroj ChipLet s O-kroužkem na místo. Při dosednutí nástroje ChipLet na místo uslyšíte zvuk zacvaknutí.

8. Upevněte nástroj ChipLet dvěma šrouby a utáhněte je momentem 8 Nm.

9. Vložte ventil hloubkové polohy zpět na místo, zašroubujte jej a utáhněte momentem 1 Nm.

10. Vložte kazetu posuvu zpět na místo a utáhněte čtyři šrouby s dvěma podložkami momentem 8 Nm.

11. Vložte kryt kazety zpět na místo na kazetě a utáhněte jej jedním šroubem momentem 3 Nm.