# チップレットの取り付け

警告

エア供給が接続されていないことを確認してください。

注意

鋭い刃先によるケガを防ぐために手袋を着用してください。経験豊富な保守要員のみ、製品の組み立ておよび分解を行うことができます。

必要なツール

- 万力

- トルクスドライバ

- 六角レンチ

- 取り付けツール

前提条件

ChipLet を取り付ける前に、次のコンポーネントが取り外されていることを確認してください。

- フロント部分

- ドリルビット

- スピンドル

- スピンドルガード

1. 万力にドリルを固定します。

2. ネジとフィードカセットのカバーを取り外します。

3. 2 つのワッシャとフィードカセットとともに 4 本のネジを取り外します。

4. 深さ位置バルブを取り外します。

5. 2 本のネジとキャップを取り外します。

6. スラストワッシャを取り外します。

7. チップレットを O リングとともに所定位置に置きます。チップレットが所定位置になるとクリック音が聞こえます。

8. 2 本のネジでチップレットを固定し、8 Nm まで締め付けます。

9. 深さ位置バルブを所定位置に戻し、固定し、1 Nm まで締め付けます。

10. フィードカセットを所定位置に戻し、4 本のネジと 2 つのワッシャを 8 Nm まで締め付けます。

11. カセットカバーをカセット上の所定位置に戻し、1 本のネジで 3 Nm まで締め付けます。