# Instalace vrtačky

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Momentový klíč

- Imbusový klíč

- Vidlicový nástroj

- Šestihranný nástroj

- Klíče

1. Upněte vrtačku do svěráku s pryžovými podložkami, s jednotkou vzduchové logiky směřující nahoru a s rukojetí vrtačky směřující doprava.

2. Poznamenejte si polohu kazety posuvu. Značky na konci kazety blíže k vřetenu ukazují aktuální posuv.

3. Vyjměte zámek kazety, kazetu, pět šroubů a dvě podložky. Použijte klíč Torx na šroub zámku kazety a imbusový klíč na ostatní čtyři šrouby.

4. V případě potřeby nainstalujte prstenec počáteční polohy na vřeteno a přesuňte jej do pozice. Utáhněte prstenec vidlicovým nástrojem.

5. Namontujte vřeteno do pouzdra zespodu. Otočením šestihranného nástroje po směru hodinových ručiček o několik otáček vřeteno nasuňte.

6. Nainstalujte prstenec hloubky na vřeteno a přesuňte jej do pozice. Utáhněte prstenec vidlicovým nástrojem.

7. Vložte kazetu posuvu do původní polohy a ujistěte se, že značky na konci kazety blíže k vřetenu ukazují požadovaný posuv.

8. Pokud kazetu nelze nainstalovat snadno, otočte její drážky vidlicovým nástrojem a vyrovnejte je.

9. Nainstalujte podložky a čtyři šrouby do původních poloh. Utáhněte šrouby. Nainstalujte zámek a pojistný šroub. Utáhněte šroub.

10. Nasaďte ochranný kryt vřetena do původní polohy a zajistěte jej.

11. Otočte vrtačku horní stranou nahoru a upevněte ve svěráku. Vložte vrták do vřetena. Umístěte klíče na pouzdro vřetena a základnu vrtáku, aby se nemohly otáčet, a utáhněte spoj. Nasaďte přední díl na vrtačku a zajistěte jej.

12. Otočte vrtačku na druhou stranu a upněte ji do svěráku. Připojte spojku pro vzduchovou hadici na konektor vrtačky. Připojte vzduchovou hadici ke spojce. Proveďte zkoušku funkčnosti tlačítka nouzového zastavení:

    1. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

    2. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení tak, aby bylo zajištěno v poloze. Vřeteno se musí okamžitě zastavit.

    3. Vytažením tlačítka nouzového zastavení jej resetujte. Motor se nesmí restartovat.

    4. Odpojte vzduchovou hadici.