# Hlava

Celkové množství maziva: 28 ml.

Pozice | Popis
--- | ---
A1 | Naneste tenkou vrstvu maziva A.
A2 | Zajistěte, aby byly o-kroužky namazány mazivem A.
A3 | Zajistěte, aby byly všechny mezery mezi ozubenými koly dobře vyplněny mazivem A.
A4 | Naplňte vnitřní lichoběžníkový závit mazivem A.
A5 | Zajistěte, aby byly všechny mezery mezi ozubenými koly dobře vyplněny mazivem A (5 ml na díl).

Pozice | Popis
--- | ---
A1 | Naneste tenkou vrstvu maziva A.
A2 | Zajistěte, aby byly o-kroužky dobře namazány mazivem A.
A3 | Zajistěte, aby byly všechny mezery mezi ozubenými koly dobře vyplněny mazivem A.
A4 | Naneste tenkou vrstvu maziva A na vnitřní stranu.
A5 | Naneste minimálně 10 ml maziva A.

* Pouze pro modely s rychlým přiblížením.

Pozice | Popis
--- | ---
A1 | Zajistěte, aby byly všechny mezery mezi ozubenými koly dobře vyplněny mazivem A (5 ml na díl).
A2 | Zajistěte, aby byly o-kroužky dobře namazány mazivem A.