# Użytkowanie wiertarki

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zgniecenia

Podczas użytkowania narzędzia należy zachować bezpieczną odległość od niego. Obracające się narzędzie może spowodować poważne obrażenia.

- Należy pamiętać, aby nie zbliżać żadnych części ciała do pracującego narzędzia.

Wiertarkę można obsługiwać w następujący sposób:

Aby szybko wysunąć wiertło w kierunku powierzchni roboczej... | nacisnąć przycisk szybkiego wysuwania (opcja). Pamiętać o zatrzymaniu wiertła w bezpiecznej odległości od powierzchni roboczej.
Aby rozpocząć wiercenie... | nacisnąć przycisk uruchamiania.
Aby przerwać wiercenie i cofnąć wrzeciono do położenia początkowego... | nacisnąć przycisk wycofywania.
Aby wyłączyć silnik w sytuacji awaryjnej... | nacisnąć przycisk wyłącznika awaryjnego.
Aby zresetować wyłącznik awaryjny i przywrócić normalne działanie wiertarki... | wyciągnąć przycisk wyłącznika awaryjnego. Odłączyć wąż pneumatyczny, po czym podłączyć go ponownie w celu zresetowania pneumatycznego modułu logicznego.