# Test der Überlastkupplung

1. Das Testwerkzeug in einem Schraubstock befestigen.

2. Die Kupplung in den Stecker (3) einsetzen und das Sechskantwerkzeug an der Kupplung platzieren. Siehe Abbildung unten.

3. Die Kupplung gegen den Uhrzeigersinn mit 10 Nm ±2 Nm anziehen. Wenn die Kupplung korrekt funktioniert, löst sie sich bei einem Drehmoment innerhalb des festgelegten Bereichs mit einem lauten Klick.