# Byta spindel

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

Verktyg som krävs

- Skruvstäd

- Gaffelformat verktyg

- Hexagonalt verktyg

- Torxnyckel

- Insexnyckel

- Hylsnycklar

1. Fäst borren i ett skruvstäd med gummikuddar, med framdelen uppåt och borrhandtaget till höger. Ta bort framdelen och borrskäret.

2. Vänd på borren och fäst den i skruvstädet. Ta bort spindelskyddet.

3. Ta bort djupringen från spindeln med det gaffelformade verktyget.

4. Notera placeringen av matningskassetten. Markeringarna, på kassettänden närmast spindeln, anger den faktiska matningshastigheten.

5. Ta bort matningskassetten.

6. För ut spindeln ur hylsan genom att vrida på ett hexagonalt verktyg moturs. Ta bort spindeln.

7. Utför steg 4 till 11 i avsnittet \"Montera borren\".

8. Vänd på borren och fäst den i skruvstädet. Anslut luftslangen till nippeln. Gör en funktionstest av nödstoppsknappen:

   1. Tryck på startknappen.

   2. Tryck på nödstoppsknappen så att den låser sig. Spindeln måste stanna genast.

   3. Dra i nödstoppsknappen för att återställa den. Motorn får inte starta på nytt.

   4. Koppla bort luftslangen.