# Ändra hastigheten

1. Ta bort motorventilen, lamellmotorn och intervalldrevet.

2. – I förekommande fall, ändra splitväxelförhållandet enligt följande:

   1. Ta bort splitväxeln.

   2. Flytta axeln (1) på splitväxeln för att ställa in önskat förhållande. Se bilden nedan. Ett klick indikerar att axeln har förskjutits såsom önskas. Säkra axeln i rätt läge med det gaffelformade verktyg (4141 1114 00). se avsnittet "hastighet".

   3. Rikta splitväxelns hål över bultarna, och se till att axelhuvudet är vänt mot borrhuvudet.

   4. Skjut splitväxeln försiktigt på plats.  Vrid splineaxeln (2) tills axeln (1) passar på plats.

   5. Håll drevet (3) på plats med det gaffelformade verktyget (4080 1114 00), vrid splineaxeln (2) och tryck splitväxeln försiktigt framåt tills axeln (1) passar på drevet.

   6. Tryck splitväxeln försiktigt framåt tills den klickar på plats.

3. I förekommande fall, installera ett nytt intervalldrev. Återställ annars den gamla till sitt ursprungliga läge. Vrid planetväxeln så att den passar räfflorna.

4. Återställ lamellmotorn och motorventilen till sitt ursprungsläge. Vrid rotorn moturs med det gaffelformade verktyget (4080 1114 00) för att rikta räfflorna.

5. Innan borren används, gör en funktionstest av nödstoppsknappen:

   1. Tryck på startknappen.

   2. Tryck på nödstoppen så att den låser sig. Spindeln måste stanna genast.

   3. Dra i nödstoppsknappen för att återställa den. Motorn får inte starta på nytt.

   4. Koppla bort luftslangen.

   5. Koppla på luftslangen.