# Prima dell'operazione di perforazione

ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento

Non utilizzare l'utensile se l'indicizzatore non è bloccato correttamente. Uno strumento sbloccato può causare la rotazione dell'intero utensile provocando gravi danni e lesioni personali.

- Verificare che il perno di blocco sia in linea con la superficie del dado con un livello di tolleranza inferiore a 0,3 mm al di sopra della superficie.

ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento

Restare a una distanza di sicurezza dall'utensile in funzione. Un utensile in rotazione può causare lesioni gravi.

- Fare in modo che nessuna parte del corpo si trovi vicino allo strumento in funzionamento.

Verificare le seguenti condizioni prima di usare il trapano:

- Parte anteriore bloccata nell’apparecchio.

- Il tubo flessibile dell'aria è collegato al trapano.

Provare il pulsante di arresto di emergenza come segue:

1. Premere il pulsante di avvio.

2. Premere il pulsante di arresto di emergenza in modo da bloccarlo in posizione. Il mandrino deve arrestarsi immediatamente.

3. Estrarre il pulsante di arresto di emergenza in modo da ripristinarlo. Il motore non deve riavviarsi.

4. Scollegare il tubo flessibile dell'aria.

5. Ricollegare il tubo flessibile dell'aria.

Eseguire quanto segue prima dell'operazione di perforazione:

1. Bloccare lo strumento nella maschera di montaggio.

2. Rilasciare l'indicizzatore per regolare la posizione dello strumento spingendo il pulsante dell'indicizzatore.

3. Lasciare il pulsante dell'indicizzatore per bloccarlo in posizione.

4. Verificare che il perno di blocco sull'indicizzatore sia a livello della superficie del dado.

5. Far oscillare lo strumento da lato a lato per confermarne il bloccaggio in posizione.